백본 스위치

(Backbone Switch)

규격서

2014.10

1. 네트워크 구성도

- 기존 동백본 스위치는 신규 백본 스위치에 회선 이중화 구성

- ESRP으로 구현하여 회선/백본 스위치 장애 시 자동 복구

- 액세스 스위치의 광모듈 장애 시 자동 복구될 수 있도록 구성
(독립된 2개의 광 10G모듈을 이용해서 연결)

- GBIC은 기존 사용된 제품을 재활용

[그림.1 네트워크 구성도]

2. 장비 사양

1) 주요 장비 명: 백본스위치(Backbone Switch)

2) 하드웨어 사양

-  Chassis : 10 슬롯 이상 지원

- Total Switching Capacity : 3.8 Tbps 이상 지원

- Throughput : 2,800 Mpps 이상 지원

- 관리 및 스위칭 모듈 이중화 제공

- 10GBASE-X 8포트 이상 모듈 2개 제공(LR GBIC 4개 포함)

- 10GBASE-X 1포트 이상 모듈 4개 제공(Trunk용도)

- 1000BASE-X 24포트 이상 모듈 2개 제공

- 1000BASE-T GBIC 2개 제공

- L2/L3 기능 지원

- Routing(OSFPv3, PIM-SM/DM/SSM), Mirroring, IP Filtering, QoS, Vlan 지원

- 다중화(이중화) 전원공급 장치 장착(1+1 혹은 1+N)

- 기존 동백스위치와 동일 제조사 제품이어야 함
(ESRP L2 리던던시 프로토콜 반드시 지원)

3) 소프트웨어 기능 및 규격

- Multi Routing Protocol 지원 : Static, RIP, OSPF

- ESRP (Extreme Standby Router Protocol) 프로토콜 지원

- RFC 3619 지원

- H/W 기반의 sFlow 또는 NetFlow 지원

- H/W 기반의 IPv6 지원

3. 기타 사항

- 납품 장비에 대한 제조사공급확약서 및 기술지원확약서를 계약후 7일

이내에  반드시 제출

- 납품 및 설치완료일 : 계약일로부터 60일이내

- 하자보수기간은 납품일로부터 1년으로 함